[별표 1] <개정 2000.8.17, 2003.6.30, 2005.9.8, 2006.12.4> 환경기준(제2조관련) 1. 대기
항목	기준	측정방법
아황산가스 (SO2)	연간평균치 0.02ppm 이하 24시간평균치 0.05ppm 이하 1시간평균치 0.15ppm 이하	자외선형광법(Pulse U.V. Fluorescence Method)
일산화탄소 (CO)	8시간평균치 9ppm 이하 1시간평균치 25ppm 이하	비분산적외선분석법(NonDispersive Infrared Method)
이산화질소 (NO2)	연간평균치 0.03ppm 이하 24시간평균치 0.06ppm 이하 1시간평균치 0.10ppm 이하	화학발광법(Chemiluminescent Method)
미세먼지 (PM-10)	연간평균치 50㎍/㎥ 이하 24시간평균치 100㎍/㎥ 이하	베타선흡수법(βRay Absorption Method)
오존 (O3)	8시간평균치 0.06ppm 이하 1시간평균치 0.1ppm 이하	자외선광도법(U.V Photometric Method)
납 (Pb)	연간평균치 0.5㎍/㎥ 이하	원자흡광광도법(Atomic Absorption Spectrophotometry)
벤젠	연간평균치 5㎍/㎥ 이하	가스크로마토그래프법 (Gas Chromatography)
비고 1. 1시간 평균치는 999천분위수(千分位數)의 값이 그 기준을 초과하여서는 아니되고, 8시간 및 24시간 평균치는 99백분위수의 값이 그 기준을 초과하여서는 아니된다. 2. 미세먼지는 입자의 크기가 10㎛ 이하인 먼지를 말한다.

2. 소음			(단위 : Leq ㏈(A))
지역구분	적용대상지역	기준
		낮 (06 : 00-22 : 00)		밤 (22 : 00-06 : 00)
일반지역	"가"지역	50		40
	"나"지역	55		45
	"다"지역	65		55
	"라"지역	70		65
도로변지역	"가" 및 "나"지역	65		55
	"다"지역	70		60
	"라"지역	75		70
비고 1. 지역구분별 적용대상지역의 구분은 다음과 같다. 가. "가"지역 (1) 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제36조제1항의 규정에 의한 관리지역 중 보전관리지역과 자연환경보전지역 및 농림지역 (2) 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제36조제1항의 규정에 의한 도시지역 중 녹지지역 (3) 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령」 제30조의 규정에 의한 주거지역 중 전용주거지역 (4) 「의료법」 제3조의 규정에 의한 종합병원의 부지경계로부터 50미터 이내의 지역 (5) 「초·중등교육법」 제2조 및 「고등교육법」 제2조의 규정에 의한 학교의 부지경계로부터 50미터 이내의 지역 (6) 「도서관 및 독서진흥법」 제2조의 규정에 의한 공공도서관의 부지경계로부터 50미터 이내의 지역 나. "나"지역 (1) 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제36조제1항의 규정에 의한 관리지역 중 생산관리지역 (2) 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령」 제30조의 규정에 의한 주거지역 중 일반주거지역 및 준주거지역 다. "다"지역 (1) 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제36조제1항의 규정에 의한 도시지역 중 상업지역과 동조동항의 규정에 의한 관리지역 중 계획관리지역 (2) 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령」 제30조의 규정에 의한 공업지역 중 준공업지역 라. "라"지역 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령」 제30조의 규정에 의한 공업지역 중 일반공업지역 및 전용공업지역 2. 도로라 함은 1종렬의 자동차(2륜자동차를 제외한다)가 안전하고 원활하게 주행하기 위하여 필요한 일정폭의 차선을 가진 2차선 이상의 도로를 말한다. 3. 이 소음환경기준은 항공기소음·철도소음 및 건설작업 소음에는 적용하지 아니한다.

3. 수질 및 수생태계
가. 하천 (1) 사람의 건강보호 기준
항목										기준값(㎎/L)
카드뮴(Cd)										0.005 이하
비소(As)										0.05 이하
시안(CN)										검출되어서는 안 됨(검출한계 0.01)
수은(Hg)										검출되어서는 안 됨(검출한계 0.001)
유기인										검출되어서는 안 됨(검출한계 0.0005)
폴리크로리네이티드비페닐(PCB)										검출되어서는 안 됨(검출한계 0.0005)
납(Pb)										0.05 이하
6가크롬(Cr6+)										0.05 이하
음이온계면활성제(ABS)										0.5 이하
사염화탄소										0.004 이하
1,2-디클로로에탄										0.03 이하
테트라클로로에틸렌(PCE)										0.04 이하
디클로로메탄										0.02 이하
벤젠										0.01 이하
클로로포름										0.08 이하
디에틸헥실프탈레이트(DEHP)										0.008 이하
안티몬										0.02 이하
(2) 생활환경 기준
등급				상태 (캐릭터)		기준
						수소이온농도 (pH)		생물화학적산소 요구량 (BOD) (㎎/L)			부유 물질량 (㎎/L)			용존 산소량 (㎎/L)	대장균군(군수/100mL)
															총 대장균군		분원성 대장균군
매우좋음	Ia					6.5～8.5		1 이하			25 이하			7.5 이상	50 이하		10 이하
좋음	Ib					6.5～8.5		2 이하			25 이하			5.0 이상	500 이하		100 이하
약간좋음	II					6.5～8.5		3 이하			25 이하			5.0 이상	1,000 이하		200 이하
보통	III					6.5～8.5		5 이하			25 이하			5.0 이상	5,000 이하		1,000 이하
약간나쁨	IV					6.0～8.5		8 이하			100 이하			2.0 이상	-		-
나쁨	V					6.0～8.5		10 이하			쓰레기 등이 떠있지 아니할 것			2.0 이상	-		-
매우나쁨	VI					-		10 초과			-			2.0 미만	-		-
비고 1. 등급별 수질 및 수생태계 상태 가. 매우 좋음 : 용존산소가 풍부하고 오염물질이 없는 청정상태의 생태계로 여과·살균 등 간단한 정수처리 후 생활용수로 사용할 수 있음. 나. 좋음 : 용존산소가 많은 편이고 오염물질이 거의 없는 청정상태에 근접한 생태계로 여과·침전·살균 등 일반적인 정수처리 후 생활용수로 사용할 수 있음. 다. 약간 좋음 : 약간의 오염물질은 있으나 용존산소가 많은 상태의 다소 좋은 생태계로 여과·침전·살균 등 일반적인 정수처리 후 생활용수 또는 수영용수로 사용할 수 있음. 라. 보통 : 보통의 오염물질로 인하여 용존산소가 소모되는 일반 생태계로 여과, 침전, 활성탄 투입, 살균 등 고도의 정수처리 후 생활용수로 이용하거나 일반적 정수처리 후 공업용수로 사용할 수 있음. 마. 약간 나쁨 : 상당량의 오염물질로 인하여 용존산소가 소모되는 생태계로 농업용수로 사용하거나, 여과, 침전, 활성탄 투입, 살균 등 고도의 정수처리 후 공업용수로 사용할 수 있음. 바. 나쁨 : 다량의 오염물질로 인하여 용존산소가 소모되는 생태계로 산책 등 국민의 일상생활에 불쾌감을 유발하지 아니하며, 활성탄 투입, 역삼투압 공법 등 특수한 정수처리 후 공업용수로 사용할 수 있음. 사. 매우 나쁨 : 용존산소가 거의 없는 오염된 물로 물고기가 살기 어려움. 아. 용수는 당해 등급보다 낮은 등급의 용도로 사용할 수 있음. 자. 수소이온농도(pH) 등 각 기준항목에 대한 오염도 현황, 용수처리방법 등을 종합적으로 검토하여 그에 맞는 처리방법에 따라 용수를 처리하는 경우에는 당해 등급보다 높은 등급의 용도로도 사용할 수 있음.
2. 상태(캐릭터) 도안 가. 모형 및 도안 요령
등급					도안모형		도안요령		색상
									원			물방울				입
매우좋음		Ia										청색(cyan, C) 100～90%, 빨강색(mazenta, M) 20～17%, 검정색(black, K) 5%				빨강색(mazenta, M) 60%, 노랑색(yellow, Y) 100%
좋음		Ib							검정색(black, K) 15%:			청색(cyan, C) 85～80%, 노랑색(yellow, Y) 43～40%, 빨강색(mazenta, M) 8%				빨강색(mazenta, M) 60%, 노랑색(yellow, Y) 100%
약간좋음		II										청색(cyan, C) 57～45%, 노랑색(yellow, Y) 96～85%, 검정색(black, K) 7%				-
보통		III										청색(cyan, C) 20%, 검정색(black, K) 42～30%				-
약간나쁨		IV										빨강색(mazenta, M) 35～30%, 노랑색(yellow, Y) 100%, 검정색(black, K) 10%				-
나쁨		V										빨강색(mazenta, M) 65～55%, 노랑색(yellow, Y) 100%, 검정색(black, K) 10%				-
매우나쁨		VI										빨강색(mazenta, M) 100～90, Y 100%, 검정색(black, K) 10%				-
나. 도안모형은 상하 또는 좌우로 형태를 왜곡하여 사용하여서는 아니 된다.
3. 수질 및 수생태계 상태별 생물학적 특성 이해표
생물등급			생물지표종										서식지 및 생물 특성
			저서(底棲)생물						어류
매우좋음 ~ 좋음			옆새우, 가재, 뿔하루살이, 민하루살이, 강도래, 물날도래, 광택날도래, 띠무늬우묵날도래, 바수염날도래						산천어, 금강모치, 열목어, 버들치 등 서식				-물이 매우 맑으며, 유속은 빠른 편임. -바닥은 주로 바위와 자갈로 구성됨. -부착조류가 매우 적음.
좋음 ~ 보통			다슬기, 넓적거머리, 강하루살이, 동양하루살이, 등줄하루살이, 등딱지하루살이, 물삿갓벌레, 큰줄날도래						쉬리, 갈겨니, 은어, 쏘가리 등 서식				-물이 맑으며, 유속은 약간 빠르거나 보통임. -바닥은 주로 자갈과 모래로 구성됨. -부착조류가 약간 있음.
보통 ~ 약간 나쁨			물달팽이, 턱거머리, 물벌레, 밀잠자리						피라미, 끄리, 모래무지, 참붕어 등 서식				-물이 약간 혼탁하며, 유속은 약간 느린 편임. -바닥은 주로 잔자갈과 모래로 구성됨. -부착조류가 녹색을 띠며 많음.
약간나쁨 ~ 매우나쁨			왼돌이물달팽이, 실지렁이, 붉은깔다구, 나방파리, 꽃등에						붕어, 잉어, 미꾸라지, 메기 등 서식				-물이 매우 혼탁하며, 유속은 느린 편임. -바닥은 주로 모래와 실트로 구성되며, 대체로 검은색을 띰. -부착조류가 갈색 혹은 회색을 띠며 매우 많음.

나. 호소 (1) 사람의 건강보호 기준 가목(1)의 사람의 건강보호 기준과 같다. (2) 생활환경 기준
등급		상태 (캐릭터)	기준
			수소이온농도 (pH)	화학적산소 요구량 (COD) (㎎/L)	부유 물질량 (SS) (㎎/L)	용존 산소량 (DO) (㎎/L)	총인 (T-P) (㎎/L)	총질소 (T-N) (㎎/L)	클로로필-a (Chl-a) (㎎/㎥)	대장균군 (군수/100mL)
										총대장균군	분원성 대장균군
매우 좋음	Ia		6.5～8.5	2 이하	1 이하	7.5 이상	0.01 이하	0.2 이하	5 이하	50 이하	10 이하
좋음	Ib		6.5～8.5	3 이하	5 이하	5.0 이상	0.02 이하	0.3 이하	9 이하	500 이하	100 이하
약간 좋음	II		6.5～8.5	4 이하	5 이하	5.0 이상	0.03 이하	0.4 이하	14 이하	1,000 이하	200 이하
보통	III		6.5～8.5	5 이하	15 이하	5.0 이상	0.05 이하	0.6 이하	20 이하	5,000 이하	1,000 이하
약간 나쁨	IV		6.0～8.5	8 이하	15 이하	2.0 이상	0.10 이하	1.0 이하	35 이하	-	-
나쁨	V		6.0～8.5	10 이하	쓰레기 등이 떠있지 아니할것	2.0 이상	0.15 이하	1.5 이하	70 이하	-	-
매우 나쁨	VI		-	10 초과	-	2.0 미만	0.15 초과	1.5 초과	70 초과
비고 1. 총인, 총질소의 경우 총인에 대한 총질소의 농도비율이 7 미만일 경우에는 총인의 기준을 적용하지 아니하며, 그 비율이 16 이상일 경우에는 총질소의 기준을 적용하지 아니한다. 2. 등급별 수질 및 수생태계 상태는 가목(2) 비고란 제1호와 같다. 3. 상태(캐릭터) 도안 모형 및 도안 요령은 가목(2) 비고란 제2호와 같다. 다. 지하수 지하수환경기준항목 및 수질기준은 「먹는물관리법」 제5조 및 「수도법」 제18조의 규정에 의하여 환경부령이 정하는 수질기준을 적용한다. 다만, 환

경부장관이 고시하는 지역 및 항목은 적용하지 아니한다. 라. 해역
(1) 생활환경
등급	기준
	수소이온 농도 (pH)		화학적산소요구량 (COD) (㎎/L)	용존 산소량 (DO) (㎎/L)	총대장균군 (총대장균군수/100mL)		용매추출유분 (㎎/L)	총질소 (㎎/L)	총인 (㎎/L)
Ⅰ	7.8-8.3		1 이하	7.5 이상	1,000 이하		0.01 이하	0.3 이하	0.03 이하
Ⅱ	6.5-8.5		2 이하	5 이상	1,000 이하		0.01 이하	0.6 이하	0.05 이하
Ⅲ	6.5-8.5		4 이하	2 이상				1.0 이하	0.09 이하
(2) 사람의 건강보호
등급		항목				기준(㎎/L)
전수역		6가크롬(Cr6+) 비소(As) 카드뮴(Cd) 납(Pb) 아연(Zn) 구리(Cu) 시안(CN) 수은(Hg) 폴리로클리네이티드비폐닐(PCB) 다이아지논 파라티온 말라티온 1.1.1트리클로로에탄 테트라클로로에틸렌 트리클로로에틸렌 디클로로메탄 벤젠 페놀 음이온계면활성제(ABS)				0.05 0.05 0.01 0.05 0.1 0.02 0.01 0.0005 0.0005 0.02 0.06 0.25 0.1 0.01 0.03 0.02 0.01 0.005 0.5

비고

1. 등급Ⅰ은 참돔·방어 및 미역 등 수산생물의 서식·양식 및 해수욕에 적합한 수질을 말한다.

2. 등급Ⅱ는 해양에서의 관광 및 여가선용과 숭어 및 김 등 등급Ⅰ의 해역에서 서식·양식에 적합한 수산생물 외의 수산생물의 서식·양식에 적합한 수질을 말한다.

3. 등급Ⅲ은 공업용 냉각수, 선박의 정박 등 기타 용도로 이용되는 수질을 말한다.